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ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение комплексного природоохранного разрешения

	
	


	(число, месяц, год)
Настоящим заявлением
	


	Открытое акционерное общество «Верхнедвинский маслосырзавод»

	(наименование юридического лица в соответствии с уставом, фамилия,

	ю/а: Витебская область, Верхнедвинский район, д. Янино, ул. Партизанская, 1

	собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального

	
фактический адрес: 
1. Производство: д. Янино Верхнедвинского района Витебской области;
2. Торговый объекты (магазины «Ян Сыродел») и кафе «Со вкусом»,                                                                                                                                              расположенные на территории Витебской области;
3. Туристический комплекс «Лесниково», 
Верхнедвинский р-н, Кохановичский с/c, д. Лесниково.

	предпринимателя, место нахождения юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя)



просит выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на ________10 (десять) лет____
                              (указывается при осуществлении пусконаладочных работ и приемки в эксплуатацию 
                                       объекта комплексного воздействия на окружающую среду)

[bookmark: a23]I. Общие сведения
[bookmark: a24]Таблица 1
	№ строки
	Наименование данных
	Данные

	1
	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя 
	211622, Витебская область, Верхнедвинский район, д. Янино, 
ул. Партизанская, 1

	2
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 
	 Чивирова Светлана Владимировна

	3
	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт
	 Тел/факс 8 02151 63210 (приемная) 63427 (отдел кадров), E-mail: vmsz@yancheese.by

	4
	Вид деятельности основной по ОКЭД1
	 10511 «Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров»

	5
	Учетный номер плательщика
	 300061219

	6
	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	 12.02.1999 № 300061219

	7
	Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица
	 нет

	8
	Количество работающего персонала
	 550

	9
	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе 
	- 

	10
	Сведения об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь
	-

	11
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона
	Махмудов Руслан Альбертович
+375295438072

	12
	Сведения, предусмотренные в абзаце десятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве)
	-
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II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности
Таблица 2
	№
п/п
	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала)
	Вид деятельности по ОКЭД1
	Место нахождения
	Занимаемая территория, га
	Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции)
	Проектная мощность/
фактическое производство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	 Производственная площадка
	10511
	211622 Республика Беларусь, Витебская область, Верхнедвинский район, д.Янино, ул. Партизанекая, 1
	6,2
	 -
	переработка молока: проектная мощность - 300 т/сут; фактическое пр-во - 280 т/сут.; переработка сыворотки, производство сыров: проектная мощность - 260 т/сут; фактическое пр-во - 50 т/сут.


 Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на ____ листах.
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III. Производственная программа
[bookmark: a28]Таблица 3
	№
п/п
	Вид деятельности основной по ОКЭД1
	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030
год
	2031
год
	2032
год
	2033
год
	2034
год
	2035
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	 10511 «Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров»
	 99079
	99575 
	 100070
	 100566
	 101061
	 102052
	 102547
	 103043
	 103538
	 104033
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IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) 
с наилучшими доступными техническими методами
Таблица 4
	Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)
	Краткая техническая характеристика
	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода
	Сравнение и обоснование различий в решении

	1
	2
	3
	4

	Осведомленность всех сотрудников об экологических аспектах операций и своей личной ответственности
	На предприятии обеспечивается осведомленность сотрудников в области охраны окружающей среды:
1.Проведение инструктажей в области охраны окружающей среды.
2.Обучение сотрудников предприятия, проверка знаний на всех уровнях в соответствии с разработанной программой и планом-графиком проведения обучения как силами предприятия, так и с привлечением сторонних организаций.
3.Освещение вопросов, касающихся экологических аспектов операций и личной ответственности в должностных инструкциях сотрудников.
4.Разработка, актуализация документации (инструкции, планы-графики, программы, мероприятия и т.д.) в области охраны окружающей среды, получение необходимых разрешений, разработка приказов с дальнейшим ознакомлением сотрудников предприятия под роспись о личной ответственности.
5.Распределение обязанностей по направлениям (охрана водных ресурсов, обращение с отходами, охрана атмосферного воздуха) среди сотрудников предприятия для повышения качества выполняемой работы, осуществление производственного экологического контроля, анализ выполнения запланированных мероприятий в области охраны окружающей среды и сравнение ежегодных показателей.
	General Principles of Monitoring
(общие принципы мониторинга)

П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Комплексная оценка технологий на соответствие их наилучшим доступным техническим методам». 
	Соответствует НДТМ

	Контроль состояния оборудования на всех этапах технологического процесса
	На предприятии осуществляется постоянный контроль состояния оборудования (насосов, трубопроводов реле уровня и регуляторов давления, клапанов) (включая системы очистки), установлены и документированы регулярные графики технического обслуживания по всем процессам. 
Осуществляется контроль утечки в системе водоснабжения, системы дозирования материалов, обслуживание фильтров (регулярная очистка и проверка), калибровка измерительного оборудования, такого как измерительные и дозирующие устройства, термометры и т. д.
	Emissions from Storage (Выбросы из хранилища). BREF (07.2006).
5.2.2.1. Piping (трубопровод) (271);
5.2.2.4. Pumps and compressors (Насосы и компрессоры) (272)
	Соответствует НДТМ


	Приемка, 
хранение, 
подготовка,
смешивание сырья

	На предприятии в качестве основного сырья для изготовления молочной продукции (Масло животное, сыры, ЦМП, заменитель цельного молока, сыворотка жидкая и т.д.) используются: молоко коровье цельное, кальций хлористый, сыворотка молочная сухая, соевая мука, сахар, витаминно-минеральный премикс и др.
Жидкое сырье (материалы) обычно поставляются в крупногабаритных цистернах, после чего закачиваются в резервуары – хранилища. Внутренняя транспортировка жидкого сырья осуществляется с помощью перекачивания через системы трубопроводов, которые могут быть протяженными и сложными. Осуществляется регулярный мониторинг и техническое обслуживание как оборудования, так и уплотнительных систем, совмещенных с программой ремонта или замены.
Меньшее количество жидкого сырья также поставляется в небольших контейнерах или в баках. После этого оно транспортируется в складские помещения с помощью автопогрузчиков.
Хранение и транспортировка сухих (сыпучих) веществ осуществляется в закрытых бункерах, цистернах, контейнерах, предотвращая россыпь.
Для транспортировки веществ транспортом на предприятии используются подъездные пути с твердым покрытием (асфальт, бетон), расстояние для перевозки выбирается (предусматривается) наиболее коротким, что позволяет минимизировать образование пыли (выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух) от автотранспорта. На предприятии осуществляется строгое отслеживание поставок, условий и сроков хранения поступающего сырья. При приемке качество молока оценивают по органолептическим показателям, содержанию жира, кислотности и температуре.
 На предприятии осуществляется pH-анализ поставок молока для минимизации потерь из-за смешивания неподходящего молока с другими сырьевыми материалами.
Измерение расхода сырья осуществляется для точного отмеривания ингредиентов в процессе в соответствии с рецептурой.
Осуществляется контроль за состоянием оборудования и его своевременное техническое обслуживание.
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».
7.1.7 Методы управления производством (с 264);
7.1.7.1 Применение производственного планирования для минимизации связанного с производством образования отходов и частоты очистки (с 264);
7.1.7.3 Минимизация времени хранения скоропортящихся материалов (с 266);
7.1.8 Методы производственного контроля (с 281);
7.1.8.4 Измерение и контроль расхода (с 284);
7.1.8.5.1 Измерение pH (с 287).
Emissions from Storage (Выбросы из хранилища). BREF (07.2006).
5.1.1. Tanks (Резервуары) (259)
5.1.1.1. General principles to prevent and reduce emissions (Общие принципы предотвращения и сокращения выбросов) (259);
5.2. Transfer and handling of liquids and liquefied gases (Транспортировка и обращение с жидкостями и сжиженными газами) (270);
5.2.2. Considerations on transfer and handling techniques (Размышления, касающиеся методов транспортировки и обработки);
5.2.2.1. Piping (трубопровод) (271);
5.2.2.4. Pumps and compressors (Насосы и компрессоры) (272);
5.3. Storage of solids (Хранение сухих веществ) (274)
5.3.2. Enclosed storage (Закрытое хранилище) (274).
5.4. Transfer and handling of solids (Транспортировка и обработка твердых веществ) (с.275);
5.4.1. General approaches to minimise dust from transfer and handling (Общие подходы к минимизации выбросов при транспортировке) (с.275)
   8.1	Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675)
7.1.5 Техническое обслуживание (с. 244)
	Соответствует НДТМ

	Пастеризация
	Пастеризация представляет собой регулируемый процесс нагрева, используемый для уничтожения жизнеспособных видов каких-либо микроорганизмов, то есть, болезнетворных или вызывающих гниение, которые могут быть в молоке.
В непрерывной пастеризации используются проточные теплообменники, например, трубчатые или пластинчатые. Они имеют секции нагрева, выдержки и охлаждения. Для уменьшения потребления энергии и снижения количества сточных вод используются пастеризаторы непрерывного действия вместо пастеризаторов периодического действия.
Осуществляется контроль за состоянием оборудования и его своевременное техническое обслуживание.
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».
8.2.5	Дополнительные НДТМ для молочных заводов (с 687)
7.7.5 Молочные продукты (с 597)
7.7.5.5 Использование пастеризаторов непрерывного действия (с 600);
  8.1	Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675);
  7.1.5 Техническое обслуживание (с. 244)
	Соответствует НДТМ

	Сгущение
	Концентрирование сухих веществ молока или его смеси с компонентами осуществляется путем выпаривания влаги в вакуум-выпарных установках при давлении ниже атмосферного. Применение вакуума позволяет снизить температуру кипения молока и в наибольшей степени сохранить его свойства.
Осуществляется контроль за состоянием оборудования и его своевременное техническое обслуживание.
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».
8.1	Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675);
7.1.5 Техническое обслуживание (с. 244)
	Соответствует НДТМ

	Охлаждение
	Охлаждение молока выполняется с помощью прохождения через проточный теплообменник или с помощью емкостных охладителей, оснащенных рубашкой охлаждения. Хладагентом в охладителе могут быть подземные воды, вода, циркулирующая через градирню, соляной раствор или раствор гликоля в воде, который циркулирует в системе компрессорной холодильной машины или ледяная вода в водно-ледяной системе компрессорной холодильной машины.
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».
   8.1	Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675)
7.1.5 Техническое обслуживание (с. 244)
5.2.2.1. Piping (трубопровод) (271);
5.2.2.4. Pumps and compressors (Насосы и компрессоры) (272)
	Соответствует НДТМ

	Очистка,
 нормализация, гомогенизация
	Очистка и нормализация проводится при 40±5 °С на сепараторах-молокоочистителях и сепараторах-сливкоотделителях. Нормализация осуществляется в потоке путем смешивания сливок и обезжиренного молока в таких пропорциях, чтобы обеспечить заданную жирность молока.
Для предотвращения отстоя жира молоко или сливки гомогенизируют, при этом жировые шарики дробятся и равномерно распределяются по объему продукта.
В гомогенизирующем клапане на границе седла гомогенизатора и клапанной щели имеется порог резкого изменения сечения потока, а следовательно, и изменения скорости движения. При переходе от малых скоростей движения к высоким происходит деформация жирового шарика: его передняя часть, включаясь в поток в гомогенизирующей щели с большой скоростью, вытягивается в нить и дробится на мелкие капельки. Таким образом, степень раздробленности, или эффективность гомогенизации, зависит прежде всего от скорости потока при входе в гомогенизирующую щель, а следовательно, от давления гомогенизации, величина которого всегда определяет скорость.
С повышением давления усиливается механическое воздействие на продукт, возрастает дисперсность жира, а средний диаметр жировых шариков уменьшается.
Интенсивность процесса гомогенизации возрастает с повышением температуры, так как при этом жир переходит полностью в жидкое состояние и уменьшается вязкость продукта. Эффективность гомогенизации зависит от свойств и состава продукта (вязкости, плотности, кислотности, содержания жира и сухих веществ). С повышением кислотности молока эффективность гомогенизации уменьшается, так как в кислом молоке понижается стабильность белков, образуются белковые агломераты, затрудняющие дробление жировых шариков. При повышении вязкости и плотности молока эффективность гомогенизации также снижается.
Осуществляется контроль за состоянием оборудования и его своевременное техническое обслуживание.
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».
8.1	Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675)
7.1.5 Техническое обслуживание (с. 244);
8.2.5	Дополнительные НДТМ для молочных заводов (с 687)
7.7.5 Молочные продукты (с 597)
7.7.5.3 Частичная гомогенизация рыночного молока (с 598)

	Соответствует НДТМ

	Стерилизация
	Стерилизация при сверхвысоких температурах представляет собой сверхкратковременную тепловую обработку при температурах 135 – 150 °C в течение нескольких секунд. Результатом этого процесса является стерилизованный продукт с минимальным снижением в результате нагрева качеств продукта. 
Выполнение стерилизации при сверхвысоких температурах возможно только в поточном оборудовании. Поэтому продукт стерилизуется перед тем, как помещается в предварительно стерилизованные контейнеры в стерильной среде. Для этого требуется асептическая обработка. Для стерилизации при сверхвысоких температурах используется косвенный нагрев в пластинчатых или трубчатых теплообменниках. Можно также применять прямую инжекцию или нагнетание пара.
Осуществляется контроль за состоянием оборудования и его своевременное техническое обслуживание.
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».
8.1	Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675);
7.1.5 Техническое обслуживание (с. 244)
	Соответствует НДТМ

	Расфасовка, упаковка маркировка 

	Для упаковки используется эластичная пластиковая пленка, бумага и картон. Алюминиевая фольга, полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат также используется для упаковывания некоторых видов продуктов.
Эластичные пленки используются для упаковки множества влажных и сухих продуктов.
Бумага и картон может быть различных сортов и видов. Этот материал может перерабатываться, является биоразлагающимся и может легко комбинироваться с другими материалами. Ламинированные картонные упаковки используются для молока. Бумага и картон широко используются для упаковки и часто – в качестве вторичной упаковки.
Важным этапом в процессе упаковки является герметизация контейнера или пакета. Сохранение качества пищевого продукта в большой степени зависит от правильного запечатывания упаковки. Швы, как правило, являются наиболее слабой частью упаковок и чаще всего являются причиной дефектов во время производства, например, когда продукт попадает в шов, при неверной температуре запайки или неверные настройке. При наполнении упаковки требуется соблюдать аккуратность, точность дозирования, соблюдать гигиенические требования и температурный режим фасовки, что гарантирует сохранность высокого качества продукта и обеспечивает максимальный срок хранения. 
Выбор соответствующей технологии наполнения зависит от природы продукта и требуемой производительности. Наполнение может выполняться по уровню, объему или весу.
Наполнение по объему применяется для жидкостей. Наполнение по весу применяется для крупных развесных материалов. Используются многоэлементные весы, предназначенные для взвешивания нескольких продуктов одновременно перед наполнением в один контейнер.
Наполнение жидких продуктов (молока) можно разделить на категории по температуре продуктов в течение определенного времени наполнения, например, горячее наполнение, наполнение при температуре окружающей среды, холодное наполнение или асептическое наполнение. Пределы температур, применяемых в процессе наполнения, лучше всего иллюстрируются с помощью сравнения процессов горячего наполнения и холодного наполнения. Горячее наполнение проводится при температурах до 95 ºC, для инактивации некоторых микроорганизмов, однако многие питьевые продукты имеют в своем составе ингредиенты, которые не должны подвергаться тепловой обработке с целью микробиологической безопасности, поэтому для них выполняется холодное наполнение при температуре между 0 и 5 ºC. Для асептической упаковки необходимы заранее стерилизованные, например, перекисью водорода, контейнеры, и наполнение должно проводиться в стерильной зоне.
Осуществляется контроль за состоянием оборудования и его своевременное техническое обслуживание.
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».
8.1	Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675);
7.2.12 Упаковка и наполнение (с 329);
7.2.12.1	Выбор упаковочных материалов (с 329);
7.2.12.2 Оптимизация конструирования упаковки (с 330);
7.2.12.3	Разделение упаковочных материалов для оптимизации использования, повторного использования, извлечения, переработки и утилизации (с 331);
8.1	Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675)
7.1.5 Техническое обслуживание (с. 244)

	Соответствует НДТМ

	Санитарная обработка и 
дезинфекция
	Перед началом процесса санитарной обработки оборудование полностью опорожняется. 
Очистка оборудования осуществляется посредством безразборной санитарная обработки оборудования.
Очищающие средства могут поставляться в различных формах, например, в мешках – порошкообразные моющие средства, в цилиндрических цистернах или крупногабаритных баках. Многие моющие средства являются потенциально опасными для здоровья персонала, поэтому необходимо разрабатывать систему мер для снижения риска во время их хранения, обращения, применения и утилизации.
Безразборная санитарная обработка применяется для закрытого технологического оборудования и резервуаров, стационарных или малоподвижных технологических единиц. Моющий раствор закачивается в оборудование и распределяется с помощью распылителей в сосудах, резервуарах и реакторах.  Программа обработки действует автоматически и включает в себя следующие этапы: предварительное ополаскивание водой, циркуляцию моющего раствора, промежуточное ополаскивание, дезинфекцию и завершающее ополаскивание водой. В автоматических системах безразборной мойки оборудования вода завершающего ополаскивания используется повторно для предварительного ополаскивания, или может пройти очистку и повторно использоваться в технологическом процессе. При таком способе мойки применяются высокие температуры до 90 ºC, а также концентрированные моющие средства. Санитарная обработка с частичной или полной разборкой оборудования обычно применяется перед началом ручной или автоматической чисткой машины или агрегата. Демонтируемые компоненты очищаются отдельно от машины. Примером являются формовочные машины. Шнеки, поршни, клапаны, формовочные пластины и уплотнения перед чисткой машины следует демонтировать. Очистку струей высокого давления, с использованием гелей и пены, можно выполнять вручную или автоматически. Применимым способом санитарной обработки является комбинирование параметров процесса, таких как подача воды, температура моющего раствора, моющих средств – химикатов и механических усилий. Для выполняемой вручную мойки можно использовать только мягкие температурные режимы и низкоактивные моющие средства.
Мойку струей высокого давления и мойку пеной используют, главным образом, для внешних поверхностей оборудования, стен и полов. Вода распыляется по очищаемой поверхности обычно под давлением 40 – 65 бар. В воду впрыскиваются моющие средства со средней температурой до 60 ºC. Важной частью процесса мойки являются механические усилия.
При пенной мойке по очищаемой поверхности распределяется пенообразующий моющий раствор, который, остается на поверхности на 10 – 20 мин, а затем смывается водой. Очистка пеной выполняется и вручную, и автоматически. Мойка гелем происходит так же, как пенная мойка.
В качестве моющих средств, как правило, используются щелочи, а именно – гидроксид натрия; кислоты, а именно – азотная кислота, поверхностно-активные вещества, перекись водорода, перуксусную кислоту.
Осуществляется контроль за состоянием оборудования и его своевременное техническое обслуживание.
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».
5.5.10.1.3 Описание технологий, методов и оборудования (с 55).
7.3.5	Управление использованием воды, энергии и моющих средств (с 365);
7.3.8.1 Выбор дезинфицирующих средств и стерилизаторов (с. 371);
7.5.7.5.2Очистка сточных вод (с 516);
   Emissions from Storage (Выбросы из хранилища). BREF (07.2006).
   5.3. Storage of solids (Хранение сухих веществ) (274).
8.1	Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675)
7.1.5 Техническое обслуживание (с. 244)


	Соответствует НДТМ

	Обращение с отходами 
производства
	        На предприятии образуется 52 наименования отходов, из них 15 наименований отходов подлежат захоронению на полигоне ТКО.
На предприятии отсутствуют объекты по обезвреживанию и использованию отходов производства.
На предприятии налажена система минимизации образования отходов производства за счет выбора упаковочных материалов, оптимизации технологических процессов, раздельного сбора отходов, извлечение вторичных материальных ресурсов при смешивании отходов и разделение их по видам и наименованиям, также оборудованы места временного хранения отходов для дальнейшей передачи их на использование  сторонним организациям  для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот.
	[bookmark: _Hlk17847414][1] П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».
п. 7.1.9 Выбор материалов (с.296);
п.7.1.9.1 Выбор сырья ППНМ, минимизирующего образование твердых отходов, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросы (с.296);
п.7.2.12.1	Выбор упаковочных материалов (с.329); 
п.7.2.12.5	 Минимизация отходов посредством оптимизации скорости упаковочной линии (с. 334).
[21] П-ООС17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов».
 4.1.4.7 Обращение с твердыми отходами (с.332);
 4.1.4.14 Раздельное хранение (с.337)
 4.1.5 Раздельное хранение и тест на совместимость (с.337)
[22] П-ООС 17.02-03-2012«Охрана окружающей среды и природопользование. Комплексная оценка технологий на соответствие их наилучшим доступным техническим методам»
	Соответствует НДТМ



V. Использование и охрана водных ресурсов
Цели водопользования
Таблица 5
	 №
п/п
	Цель водопользования
	Вид специального водопользования
	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование
	Место осуществления специального водопользования

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Хозяйственно-питьевые нужды
	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин
	Подземные воды
Бассейн р. Западная Двина
	Витебская область. 
Верхнедвинский район, д. Янино

	2
	Нужды промышленности
	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин
	Подземные воды
Бассейн р. Западная Двина
	Витебская область. 
Верхнедвинский район, д. Янино

	3
	Иные нужды (вспомогательные нужды)
	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин
	Подземные воды
Бассейн р. Западная Двина
	Витебская область. 
Верхнедвинский район, д. Янино

	4
	Иные нужды
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации

	Поверхностные воды
Ручей №1, бассейн р. Западная Двина
(производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды)

Ручей №2, бассейн р. Западная Двина
(поверхностные сточные воды)

Поля фильтрации, бассейн 
р. Западная Двина (производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды)
	Витебская область. 
Верхнедвинский район, д. Янино



Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
 
Таблица 6
	№
п/п
	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
	Описание производственных процессов

	1
	2
	3

	1
	Наружная мойка автомолцистерн
	Наружная мойка автомолцистерн осуществляется в весенне-осенний период. Наружная мойка автомолцистерн осуществляется в течение 3 минут

	2
	Внутренняя мойка автомолцистерн
	Внутренняя мойка и дезинфекция автомолцистерн осуществляется ежедневно установкой высокого давления Karcher HD 13/12 ST-H производительностью 1350 л/ч (1,35 м3/час). Продолжительность внутренней мойки, без учета экспозиции дезинфицирующих растворов, составляет 7 минут

	3
	Обеспечение технологических параметров оборудования 
	На ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» эксплуатируются 6 сепараторов, в числе которых: 2 сепаратора-сливкоотделителя и 2 бактофуги в аппаратном участке, 1 сепаратор на участке переработки сыворотки, 2 сепаратора-сливкоотделителя в цехе производства масла.
Также на предприятии функционирует термоусадочная машина в цехе производства сыров. Термоусадка осуществляется посредством полива горячей водой поверхности термоусадочного пакета. После термоусадки упаковочный пакет плотно прилегает к поверхности продукта, что улучшает внешний вид продукции и благотворно сказывается на безопасности хранения. 
На ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» в цехе переработки сыворотки эксплуатируется установка нанофильтрации сыворотки. В процессе нанофильтрации исходная сыворотка разделяется на ретентат, который используется для дальнейшей переработки сыворотки и пермеат, который поступает в бак пермеата и далее проходит очистку на установке обратного осмоса. 
В цехе переработки сыворотки эксплуатируется 2 установки электродиализа, EWDU 6xEDR-II/250-0.8 и EWDU P151xEDR-II/250-0.8 (6 модульная и 2 модульная соответственно) предназначенные для деминерализации продукта. 
В процессе деминерализации сгущенная на установки нанофильтрации сыворотка разделяется на дилуат (деминерализованная сыворотка) и концентрат (соли, отделившиеся от исходного продукта в процессе электродиализа).

	4
	Нужды вакуум-выпарной установки
	Вода для обеспечения технологических параметров оборудования используется для восполнения потерь воды в системе оборотного водоснабжения охлаждения вакуум-выпарной установки. Для охлаждения воды в системе оборотного водоснабжения эксплуатируется вентиляторная градирня.

	5
	Санитарная обработка и дезинфекция оборудования
	На ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» для автоматизированной санитарной обработки оборудования применяются:
- двухконтурная централизованная CIP мойка производительностью 
15 м3/ч для мойки и санитарной обработки оборудования аппаратного участка и приемно-моечного отделения. 
- двухконтурная централизованная CIP мойка производительностью 
15 м3/ч для мойки и санитарной обработки оборудования цеха производства сыров. 
- централизованная CIP мойка производительностью 25 м3/ч для мойки и санитарной обработки резервуаров цеха переработки сыворотки. 
- централизованная CIP мойка производительностью 25 м3/ч для мойки и санитарной обработки оборудования цеха переработки сыворотки. 
- Централизованная CIP мойка производительностью 25 м3/ч для мойки и санитарной обработки оборудования цеха производства масла. 
Для дезинфекции оборудования используются щелочные и кислотные дезинфицирующие растворы. Растворы циркулируют внутри системы и меняются при проведении санитарной обработки резервуаров CIP моек. Использованная для последнего ополоска вода скапливается в резервуаре и повторно используется для первого ополоска оборудования, за исключением CIP мойки цеха переработки сыворотки, где для первого ополоска резервуаров используется пермеат, образованный в результате нанофильтрации сыворотки. 

	6
	Санитарная обработка производственных помещений
	Санитарная обработка производственных помещений на предприятии осуществляется ежедневно в конце смены.

	7
	Приготовление химических растворов
	Приготовление растворов осуществляется в ваннах трехсекционных моек, резервуарах CIP-моек, резервуарах кислотных и щелочных растворов, непосредственно перед процессом мойки. 

	8
	Нужды котельной
	Тепловая энергия, вырабатываемая в котельной, используется на производственные нужды. В здании котельной также функционирует механический фильтр для очистки пермеата, поступающего от установки нанофильтрации сыворотки, который используется для подпитки котлов. 






Описание схемы водоснабжения и канализации

 Таблица 7
	№
п/п
	Наименование схемы
	Описание схемы

	1
	2
	3

	1
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение
	Схема водоснабжения:
Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых и производственных нужд является подземный водозабор, включающий 2 скважины:
1) скважина № 220/03.16 (рабочая)
2) скважина № 53285/08 (рабочая)
Суммарная производительность скважин - 100 м3/час, минимальная производительность – 40 м3/час, максимальная производительность - 60 м3/час; глубина скважин: минимальная – 101,1 м, максимальная - 172 м; учет добываемых подземных вод осуществляется инструментальным методом с применением средств измерений - 2 ед. (СТВ-2 шт.)
Вода из скважин подается на напорно-блочную установку «Кристалл – Н-1/4x3», в которой установлены 6 фильтров обезжелезивания воды.
После станции обезжелезивания вода поступает в два резервуара чистой воды объемом 250м3 каждый и далее посредством насосной станции 2-го подъема подается на нужды предприятия.
От насосной станции 2-го подъема часть воды подается в систему водоснабжения населения н.п. Янино, УПП «Верхний луг» и в кафе «Со Вкусом».
На предприятии функционирует система оборотного водоснабжения вакуум-выпарной установки с использованием градирни вентиляторного типа.
На ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» организованны следующие системы повторно-последовательного водоснабжения: 
 - повторное использование воды после последнего ополоска оборудования для первого ополоска оборудования следующей мойки при автоматизированной санитарной обработке технологического оборудования; 
 - повторное использование пермеата, образующегося при нанофильтрации сыворотки, для подпитки котлов, для подпитки системы оборотного водоснабжения вакуум-выпарной установки, для санитарной обработки установки микрофильтрации рассола для посолки сыров и установок нанофильтрации сыворотки и обратного осмоса.

	2
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации
	На ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» образуются производственные, хозяйственно-бытовые и поверхностные сточные воды. Организованы следующие системы водоотведения (канализации): общая канализация производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, канализация поверхностных сточных вод.
Схема производственной и хозяйственно-бытовой канализации
В систему канализации предприятия отводятся производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» и сточные воды УПП «Верхний луг», далее сточные воды поступают в КНС ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», в которую также поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения. В КНС ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» установлен прибор учета сточных вод.
После КНС сточные воды поступают в распределительный колодец, расположенный на территории очистных сооружений ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод». В распределительном колодце сточные воды разделяются на два потока: часть сточных вод поступает на очистные сооружения биологической очистки в искусственных условиях производительностью 500 м3/сут, со сбросом сточных вод в ручей №1, часть сточных вод  поступает в септик и далее на биологические пруды в количестве 3 шт. производительностью 700 м3/сут. 
В настоящее время ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» осуществляется реконструкция очистных сооружений биологической очистки в искусственных условиях производительностью 500 м3/сут.
Согласно проекту, предусмотрено увеличение производительности очистных сооружений до 1700 м3/сут в связи с наращиванием объема производства продукции и строительства технологических линий по выпуску сыров, кисломолочной продукции и другой молочной продукции маслосырзавода. Наращивание объемов сточных вод будет происходить в течение 2-3 лет до максимального объема.
Проектируемая система очистки предусматривает этапы механической, физико-химической, аэробной очистки в управляемом ФБР реакторе, глубокую доочистку, обеззараживание.
Схема дождевой канализации
В систему канализации поверхностных сточных вод отводятся поверхностные сточные воды, формирующиеся на территории производственной площадки предприятия, а далее поступают на очистные сооружения поверхностных вод производительностью 50 л/с. После очистки поверхностные сточные воды сбрасываются в поверхностный водный объект (ручей № 2).



Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод
Таблица 8

	№
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод*
	Количество средств измерений расхода (объема) вод
	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод

	
	всего
	суммарная производительность
	
	

	
	
	куб. м/час
	куб. м/сутки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	нет
	
	



Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод
 Таблица 9

	 №
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод

	
	всего
	техническое состояние
	глубина, м
	производительность, куб. м/час
	

	
	
	
	минимальная
	максимальная
	суммарная
	минимальная
	максимальная
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для добычи пресных вод:

	1
	3
	действующая
	101,1
	172
	100
	40
	60
	2

	Для добычи минеральных вод:



Характеристика очистных сооружений сточных вод
Таблица 10

	 №
п/п
	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)
	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод
	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек)
	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод

	
	
	
	проектная
	фактическая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	МФБ.Р1И1.Г
	резервуар аккумулятор 
(1 шт.); 
микросито (1 шт.);
резервуар-накопитель 
(1 шт.);
флокулятор (2 шт.);
селектор (1 шт.);
аэротенк (2 шт.), 
песчаный фильтр (1 шт.), 
угольный фильтр (1 шт.), 
система УФ-обеззараживания (1 шт.); 
Выпуск сточных вод осуществляется в ручей №1.
	500 м3/сут 
	500 м3/сут 
	Инструментальный (с применением средств измерений) метод,
1 прибор учета сточных вод, РСМ-05.


	2
	МБ.Е3
	Септик – 1 шт., биологические пруды – 
3 шт.
	700 м3/сут
	700 м3/сут
	Неинструментальный (расчетный) метод


	3
	МФО.Р1.О
	отделитель взвеси и нефтепродуктов «КвадраПлюс-60» – 1 шт.;
зона гравитационного отстаивания – 1 шт.;
зона тонкослойной сепарации – 1 шт.;
зона коалесцирующих фильтров – 1 шт. 
Выпуск сточных вод осуществляется в ручей № 2.
	50 л/с
	50 л/с
	Неинструментальный (расчетный) метод



Характеристика объемов водопотребления и водоотведения
 Таблица 11

	№
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Водопотребление и водоотведение

	
	
	
	Фактическое

	нормативно-расчетное

	
	
	
	
	на 2026–2036 гг.



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Добыча (изъятие) вод – всего
	куб. м/сутки
	1011,0
	1063,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	369,0
	389,2

	1.1
	В том числе:
подземных вод
	куб. м/сутки
	1011,0
	1063,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	369,0
	389,2

	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-

	1.2
	поверхностных вод (карьерные воды)
	куб. м/сутки
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-

	2
	Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица
(прием сточных вод от абонентов)
	куб. м/сутки
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-

	3
	Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего
	куб. м/сутки
	927,4
	959,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	338,5
	351,4

	3.1
	В том числе: 
на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/сутки
	11,2
	12,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	4,1
	4,5

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	11,2
	12,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	4,1
	4,5

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды
	куб. м/сутки
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
	куб. м/сутки
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-

	3.4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	916,2
	878,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	334,4
	320,6

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	916,2
	878,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	334,4
	320,6

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-

	3.6
	на иные нужды (вспомогательные нужды)
	куб. м/сутки
	-
	69,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	26,3

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	69,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	26,3

	4
	Передача воды потребителям – всего
	куб. м/сутки
	83,6
	103,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	30,5
	37,8

	4.1
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	83,6
	103,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	30,5
	37,8

	5
	Расход воды в системах оборотного водоснабжения
	куб. м/сутки
	271,5
	136,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	99,1
	49,7

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	141,9
	180,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	51,8
	66,0

	7
	Потери и неучтенные расходы воды – всего
	куб. м/сутки
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-

	8
	Безвозвратное водопотребление
	куб. м/сутки
	89,9
	30,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	32,8
	11,3

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	500
	509,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	182,5
	185,9

	9.1
	Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	6,2
	12,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	2,3
	4,4

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	493,7
	487,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	180,2
	178,1

	9.3
	поверхностных сточных вод 
	куб. м/сутки
	9,3
	9,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	3,4
	3,4

	
	карьерных вод
	куб. м/сутки
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	387,7
	687,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	141,5
	250,8

	11
	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	-

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	-

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации)
	куб. м/сутки
	
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	-

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб


	куб. м/сутки
	
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	-

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	-



VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в 
ручей №1 и ручей №2 (бассейн р. Западная Двина)_
                          (наименование поверхностного водного объекта)
при удаленности фонового створа на расстоянии метров и контрольного створа на расстоянии метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект, километров
 Таблица 12

	 Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины
	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод

	
	
	поступающих на очистку
	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект

	
	
	проектная или согласно условиям приема производственных
 сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами
	среднегодовая
	максимальная
	среднегодовая
	максимальная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Выпуск производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в ручей №1 
(55°47'55.28"СШ, 27°56'29.23"ВД)
	Водородный показатель (pH), ед. pH
	-
	5,82
	6,50
	7,22
	7,50

	
	БПК5, мгО2/дм3
	-
	68,60
	159,00
	14,32
	24,00

	
	ХПКCr, мгО2/дм3
	-
	777,20
	2152,00
	92,14
	183,00

	
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	-
	26,90
	45,00
	7,73
	12,00

	
	Аммоний-ион, мгN/дм3
	-
	26,25
	40,40
	3,26
	9,60

	
	Азот общий, мг/дм3
	-
	67,31
	150,90
	9,69
	19,23

	
	Фосфор общий, мг/дм3
	-
	5,10
	16,00
	0,71
	2,50

	
	Минерализация, мг/дм3
	-
	1146,20
	1530,00
	428,80
	552,00

	
	Хлорид-ион, мг/дм3
	-
	439,40
	711,60
	20,72
	32,60

	
	Сульфат-ион, мг/дм3
	-
	121,24
	387,00
	37,10
	100,00

	
	СПАВ анионоактивные, мг/дм3
	-
	2,52
	4,50
	0,10
	0,18

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	-
	0,24
	0,50
	0,06
	0,14

	
	Железо общее, мг/дм3
	-
	1,38
	3,15
	0,26
	0,51

	Выпуск поверхностных сточных вод в ручей №2
(55°48'09.52"СШ, 27°56'57.43"ВД)
	Водородный показатель, ед. рН
	
	7,08
	7,40
	7,28
	7,60

	
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	
	9,55
	22,00
	7,80
	17,60

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	
	0,06
	0,11
	0,03
	0,03



Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

	 Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения
	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)
	Расчетное временное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект
	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

	
	
	
	на 2026–2028 гг.
	на 2029–2036 гг.

	1
	2
	3
	4
	5

	Выпуск производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в ручей №1 
	Водородный показатель (pH), ед. pH
	7,20
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	
	БПК5, мгО2/дм3
	27,27
	50
	25

	
	ХПКCr, мгО2/дм3
	163,00
	125
	120

	
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	8,28
	30
	30

	
	Аммоний-ион, мгN/дм3
	6,68
	10
	10

	
	Азот общий, мг/дм3
	13,50
	20
	20

	
	Фосфор общий, мг/дм3
	2,20
	5
	5

	
	Минерализация, мг/дм3
	676,33
	1146
	1000

	
	Хлорид-ион, мг/дм3
	174,74
	439
	300

	
	Сульфат-ион, мг/дм3
	33,55
	121
	100

	
	СПАВ анионоактивные, мг/дм3
	0,09
	0,1
	0,1

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,13
	0,05
	0,05

	
	Железо общее, мг/дм3
	2,03
	0,531
	0,531

	Выпуск поверхностных сточных вод в ручей №2

	Водородный показатель, ед. рН
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	25,0
	20
	20

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,05
	0,3
	0,3














VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

	


Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок), наименование техноло- гического оборудования
	

Загрязняющее вещество
	
Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее - АСК)
	Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	
Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов

	
	
	
	
	2026-2028 гг.
	2029-2036 гг.
	

	
	
	
код
	
наименование
	
название АСК
	
группа ГОУ, количество ступеней очистки
	
мг/м3
	
г/с
	
т/год
	
мг/м3
	
г/с
	
т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	0001
	Котельная. Котел паровой GX 5000 ICI Caldaie (топливо - природный газ). Малое горение    
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	114,0
	0,109
	0,857
	114,0
	0,109
	0,857
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	0,111
	-
	-
	0,111
	6

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	41,9
	0,040
	0,315
	41,9
	0,040
	0,315
	6

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен 
	
	
	-
	0,000000
	0,000000
	-
	0,000000
	0,000000
	6

	
	
	0727
	Бензо(b)флуорантен    
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0728
	Бензо(k)флуорантен      
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0729
	Индено(1,2,3,-cd)пирен
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения  (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	0,000003
	-
	0,000000
	0,000003
	6

	0001
	Котел паровой GX 5000 ICI Caldaie (топливо - природный газ). Большое горение

	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	113,3
	0,111
	0,873
	113,3
	0,111
	0,873
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	0,113
	-
	-
	0,113
	6

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	45,5
	0,044
	0,346
	 45,5
	0,044
	0,346
	6

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен 
	
	
	-
	0,000000
	0,000000
	-
	0,000000
	0,000000
	6

	
	
	0727
	Бензо(b)флуорантен    
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0728
	Бензо(k)флуорантен      
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0729
	Индено(1,2,3,-cd)пирен
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения  
(в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	0,000000
	-
	0,000000
	0,000000
	6

	0002
	Котельная. Котел паровой GX 7000 ICI Caldaie (топливо - резерв - печное топливо)      
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	220,0
	0,396
	0,456
	220,0
	0,396
	0,456
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	0,074
	-
	-
	0,074
	6

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	150,0
	0,270
	0,389
	150,0
	0,270
	0,389
	6

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен 
	
	
	-
	0,000000
	0,000000
	-
	0,000000
	0,000000
	6

	
	
	0727
	Бензо(b)флуорантен    
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0728
	Бензо(k)флуорантен      
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0729
	Индено(1,2,3,-cd)пирен
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения  (в пересчете на ртуть)



	
	
	-
	0,000000
	0,000000
	-
	0,000000
	0,000000
	6

	0032
	






Котельная. Котел паровой GX 7000 ICI Caldaie (топливо - резерв - печное топливо). Малое горение          
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	117,5
	0,079
	0,621
	117,5
	0,079
	0,621
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	0,081
	-
	-
	0,081
	6

	0032
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	30,2
	0,020
	0,157
	30,2
	0,020
	0,157
	6

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен 
	
	
	-
	0,000000
	0,000000
	-
	0,000000
	0,000000
	6

	
	
	0727
	Бензо(b)флуорантен    
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0728
	Бензо(k)флуорантен      
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0729
	Индено(1,2,3,-cd)пирен
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения  (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	0,000003
	-
	0,000000
	0,000003
	6

	






0032
	



Котельная. Котел паровой GX 7000 ICI Caldaie (топливо - резерв - печное топливо). Большое горение          
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	119,2
	0,127
	0,999
	119,2
	0,127
	0,999
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	0,130
	-
	-
	0,130
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	22,9
	0,024
	0,189
	22,9
	0,024
	0,189
	6

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен 
	
	
	-
	0,000000
	0,000000
	-
	0,000000
	0,000000
	6

	
	
	0727
	Бензо(b)флуорантен    
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0728
	Бензо(k)флуорантен      
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0729
	Индено(1,2,3,-cd)пирен
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения  (в пересчете на ртуть)

	
	
	-
	0,000000
	0,000000
	-
	0,000000
	0,000000
	6

	






0032
	





Котельная. Котел паровой GX 7000 ICI Caldaie (топливо - резерв - печное топливо)          
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	250,0
	0,026
	0,002
	250,0
	0,026
	0,002
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	6

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	150,0
	2,657
	0,022
	150,0
	2,657
	0,022
	6

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	1500,0
	0,142
	0,001
	1500,0
	0,142
	0,001
	6

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль
	
	
	50,0
	0,000
	0,000
	50,0
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)  
	
	
	-
	0,000001
	0,000000
	-
	0,000001
	0,000000
	6

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 
	
	
	-
	0,000060
	0,000002
	-
	0,000060
	0,000002
	6

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
	-
	-
	-
	0,000000
	0,000000
	-
	0,000000
	0,000000
	6

	
	
	3920
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180))    
	
	
	-
	0,000000
	0,000000
	-
	0,000000
	0,000000
	6

	
	
	0703
	Бензо(а)пирен   
	
	
	-
	0,000000
	0,000000
	-
	0,000000
	0,000000
	6

	
	
	0727
	Бензо(b)флуорантен    
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0728
	Бензо(k)флуорантен      
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	
	
	0729
	Индено(1,2,3,-cd)пирен
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	6

	6012
	Емкость для хранения печного топлива
	2754
	Углеводороды предельные C12-C19 (растворитель РПК 265П в пересчете на С)
	-
	-
	-
	0,153
	0,001
	-
	0,153
	0,001
	-

	




0024
	



Сварочный пост
Пост  газовой резки
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль
	
-
	
-
	-
	0,000
	0,003
	-
	0,000
	0,003
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	-
	0,001
	0,002
	-
	0,001
	0,002
	-

	
	
	0203
	Хром (VI)
	
	
	-
	0,000022
	0,000017
	-
	0,000022
	0,000017
	-

	


0025
	Сварочный пост
Пост  газовой резки
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль
	-
	-
	-
	0,000
	0,003
	-
	0,000
	0,003
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	-
	0,001
	0,002
	-
	0,001
	0,002
	-

	
	
	0203
	Хром (VI)
	
	
	-
	0,000022
	0,000017
	-
	0,000022
	0,000017
	-

	0026
	Коптильная камера MAUNTING
	0303
	Аммиак
	-
	-
	0,5
	0,000
	0,000
	0,5
	0,000
	0,000
	-

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль
	
	
	<15
	0,003
	0,019
	<15
	0,003
	0,019
	-

	
	
	1071
	Фенол (гидроксибензол)
	
	
	10,2
	0,002
	0,013
	10,2
	0,002
	0,013
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	47,2
	0,009
	0,058
	47,2
	0,009
	0,058
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	22,9
	0,005
	0,032
	22,9
	0,005
	0,032
	-

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	<2,86
	0,001
	0,006
	<2,86
	0,001
	0,006
	-

	0027
	Распылительная сушилка VRC3
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль
	
-
	
-
	<15
	0,061
	1,498
	<15
	0,061
	1,498
	-

	0031
	Высоко-температурный теплообменник TVA 800 с горелкой Weishaupt G5/1-D ZMD R1 (топливо - природный газ)
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	78,3
	0,028
	0,687
	78,3
	0,028
	0,687
	3,9

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	0,089
	-
	-
	0,089
	3,9

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	71,8
	0,025
	0,614
	71,8
	0,025
	0,614
	3,9

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	3,9

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен 
	
	
	-
	0,000000
	0,000000
	-
	0,000000
	0,000000
	3,9

	
	
	0727
	Бензо(b)флуорантен    
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	3,9

	
	
	0728
	Бензо(k)флуорантен      
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	3,9

	
	
	0729
	Индено(1,2,3,-cd)пирен
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	3,9

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения  (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	0,000000
	-
	0,000000
	0,000000
	3,9

	0030
	Ситяной отстойник
Флотационная установка
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,452
	10,220
	-
	0,452
	10,220
	-

	
	
	0303
	Аммиак
	
	
	-
	0,004
	0,000
	-
	0,004
	0,000
	-

	
	
	0333
	Сероводород
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	-

	6014
	Резервуар-накопитель стоков 300м3
Накопитель флотошлама 40м3
Аэротенки 2 шт.
Накопитель осадка фильтровальных стоков
Селектор
Резервуар накопитель биологически очищенных стоков 250м3
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	12,672
	181,188
	-
	12,672
	181,188
	-

	
	
	0303
	Аммиак
	
	
	-
	0,121
	0,775
	-
	0,121
	0,775
	-

	
	
	0333
	Сероводород
	
	
	-
	0,002
	0,006
	-
	0,002
	0,006
	-

	6015
	Резервуар-аккумулятор
Флокулятор
Флотатор
Поля фильтрации
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,848
	13,380
	-
	0,848
	13,380
	-

	
	
	0303
	Аммиак
	
	
	-
	0,030
	0,198
	-
	0,030
	0,198
	-

	
	
	0333
	Сероводород
	
	
	-
	0,000
	0,001
	-
	0,000
	0,001
	-








Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК
Таблица 15

	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)
	Контролируемое загрязняющее вещество
	Наименование и тип приборов АСК
	Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический

	
	
	код
	наименование
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

	Загрязняющее вещество
	Номера источников выбросов
	Нормативы допустимых выбросов

	
	
	на 20 __г. (2026– 2028 гг.)
	на 20 __г. (2029– 2036 гг.)

	№
п/п
	Наименование
	Код вещества
	Класс опасности
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
Для объекта воздействия на атмосферный воздух:
Открытое акционерное общество «Верхнедвинский маслосырзавод»	
211622, Республика Беларусь, Витебская область, Верхнедвинский р-н, д. Янино, ул. Партизанская, 1

	

	(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1.
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0001, 0001/1, 0002, 0032, 0032, 0032, 0024, 0024, 0026, 0031
	0,887
	4,557
	0,887
	4,557

	2.
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0001, 0001/1, 0002, 0032, 0032, 0032, 0031
	0,000
	0,598
	0,000
	0,598

	3.
	Аммиак
	0303
	4
	0026, 0030, 6014, 6015
	0,155
	0,973
	0,155
	0,973

	4.
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0001, 0001/1, 0002, 0032, 0032, 0032, 0031
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	5.
	Бензо(в)флюоратен    
	0727
	б/к
	0001, 0001/1, 0002, 0032, 0032, 0032, 0031
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.
	Бензо(к)флюоратен    
	0728
	б/к
	0001, 0001/1, 0002, 0032, 0032, 0032, 0031
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7.
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	3620
	1
	0001, 0001/1, 0002, 0032, 0032, 0032, 0031
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	8.
	Индено(1,2,3,-cd)пирен
	0729
	б/к
	0001, 0001/1, 0002, 0032, 0032, 0032, 0031
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9.
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)  
	0124
	1
	0032
	0,000001
	0,000000
	0,000001
	0,000000

	10.
	Метан
	0410
	4
	0030, 6014, 6015
	13,972
	204,788
	13,972
	204,788

	11.
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	3920
	1
	0032
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	12.
	Ртуть и ее соединения  (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0001, 0001/1, 0002, 0032, 0032, 0031
	0,000000
	0,000006
	0,000000
	0,000006

	13.
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 
	0184
	1
	0032
	0,000060
	0,000002
	0,000060
	0,000002

	14.
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0032, 0026
	0,143
	0,007
	0,143
	0,007

	15.
	Сероводород
	0333
	2
	0030, 6014, 6015
	0,002
	0,007
	0,002
	0,007

	16.
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0001, 0001/1, 0002, 0032, 0032, 0032, 0026, 0031
	3,085
	2,064
	3,085
	2,064

	17.
	Твердые частицы недифференцированная по составу пыль/аэрозоль
	2902
	3
	0032, 0024, 0024, 0026, 0027
	0,064
	1,523
	0,064
	1,523

	18.
	Углеводороды предельные C12-C19 (растворитель РПК 265П в пересчете на С)
	2754
	4
	6012
	0,153
	0,001
	0,153
	0,001

	19.
	Фенол (гидроксибензол)
	1071
	2
	0026
	0,002
	0,013
	0,002
	0,013

	20.
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид
	0342
	2
	0024, 0024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	21.
	Хром (VI)
	0203
	1
	0024, 0024
	0,000044
	0,000034
	0,000044
	0,000034

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000042
	х
	0,000042

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	4,577
	х
	4,577

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	2,128
	х
	2,128

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	207,826
	х
	207,826

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	214,531042
	х
	214,531042

	Суммарно по объектам воздействия природопользователя

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000042
	х
	0,000042

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	4,577
	х
	4,577

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	2,128
	х
	2,128

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	207,826
	х
	207,826

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000

	ИТОГО
	х
	х
	214,531042
	х
	214,531042






IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов
Таблица 17

	№
п/п
	Операция
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Фактическое количество отходов, т/год
	Прогнозные показатели образования отходов, тонн

	
	
	
	
	на 2026-2028 гг.
	на 2029-2036 гг.

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования
	  1
	0
	0
	0

	2
	
	  13
	0 шт.
	640 шт. 
	640 шт. 

	3
	
	  14
	0
	0
	0

	4
	
	  2
	0
	0
	0

	5
	
	  3
	39,450
	183,164
	183,164

	6
	
	  4
	12,870
	76,169
	76,169

	7
	
	Неопасные
	153,649
	371,530
	371,530

	8
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	9
	ИТОГО образование и поступление
	0 шт./205,969 т.
	 640 шт./630,863 т.
	640 шт./ 630,863 т.

	10
	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания
	1
	0,0
	0
	0

	11
	
	13
	0 шт.
	640 шт. 
	640 шт. 

	12
	
	14
	0
	0
	0

	13
	
	2
	0
	0
	0

	14
	
	3
	21,468
	67,764
	67,764

	15
	
	4
	12,550
	66,049
	66,049

	16
	
	Неопасные
	0,574
	41,130
	41,130

	17
	ИТОГО передано отходов
	0 шт./34,592 т.
	640 шт./174,943 т.
	640 шт./ 174,943 т.

	18
	Обезвреживание отходов
	1
	0
	0
	0

	19
	
	13
	0
	0
	0

	20
	
	14
	0
	0
	0

	21
	
	2
	0
	0
	0

	22
	
	3
	0
	0
	0

	23
	
	4
	0
	0
	0

	24
	ИТОГО на обезвреживание
	0
	0
	0

	25
	Использование отходов
	1
	0
	0
	0

	26
	
	2
	0
	0
	0

	27
	
	3
	0
	0
	0

	28
	
	4
	0
	0
	0

	29
	
	Неопасные
	0
	0
	0

	30
	ИТОГО на использование
	0
	0
	0

	31
	Хранение отходов
	1
	0
	0
	0

	32
	
	13
	0
	0
	0

	33
	
	14
	0
	0
	0

	34
	
	2
	0
	0
	0

	35
	
	3
	0,45
	0
	0

	36
	
	4
	0
	0
	0

	37
	
	Неопасные
	
	
	

	38
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	39
	ИТОГО на хранение
	0,45
	0
	0

	40
	Захоронение отходов
	1
	0
	0
	0

	41
	
	2
	0
	0
	0

	42
	
	3
	17,532
	115,4
	115,4

	43
	
	4
	0,32
	10,12
	10,12

	44
	
	Неопасные
	153,075
	330,4
	330,4

	45
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	46
	ИТОГО на захоронение
	170,927
	455,920
	455,920



Обращение с отходами с неустановленным классом опасности
Таблица 18

	Наименование отхода
	Код отхода
	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн
	Объект хранения, его краткая характеристика
	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения

	1
	2
	3
	4
	5

	отсутствуют
	
	
	
	




X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению
Таблица 19

	Наименование отхода
	Код отхода
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов
	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн

	
	
	
	
	на 20
	
	г.
	на 20
	
	г.

	
	
	
	
	(20
	26
	– 20
	28
	гг.)
	(20
	29
	– 20
	36
	гг.)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	На хранение

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	На захоронение

	Технологические потери (сметки)                    
	1110600
	Неопасные
	Полигон ТКО 
г. Верхнедвинск
	5,000
	5,000

	Шлам (осадок) производства молочных продуктов 
	1113001
	Неопасные
	Полигон ТКО 
г. Верхнедвинск
	131,400
	131,400

	Отходы жироотделителей, содержащие смесь растительных и животных жировых продуктов                     
	1250103
	Четвертый класс, малоопасные
	Полигон ТКО 
г. Верхнедвинск
	4,000
	4,000

	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства 
	1471501
	Четвертый класс, малоопасные
	Полигон ТКО 
г. Верхнедвинск
	0,060
	0,060

	Изделия из фанеры, потерявшие потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно               
	1720300
	Третий класс, умеренно опасные
	Полигон ТКО 
г. Верхнедвинск
	1,000
	1,000

	Отходы бумажной клеевой ленты
	1870203
	Четвертый класс, малоопасные
	Полигон ТКО 
г. Верхнедвинск
	4,000
	4,000

	Отходы вощеной бумаги
	1870400
	Четвертый класс, малоопасные
	Полигон ТКО 
г. Верхнедвинск
	1,500
	1,500

	Упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно органическими)                    
	1871400
	Третий класс, умеренно опасные
	Полигон ТКО 
г. Верхнедвинск
	6,000
	6,000

	Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров
	3130601
	Третий класс, умеренно опасные
	Полигон ТКО 
г. Верхнедвинск
	15,000
	15,000

	Смесь окалины и сварочного шлака
	3510203
	Четвертый класс, малоопасные
	Полигон ТКО 
г. Верхнедвинск
	0,500
	0,500

	Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая
	5820903
	Четвертый класс, малоопасные
	Полигон ТКО 
г. Верхнедвинск
	0,060
	0,060

	Поливинилхлорид - пищевая пленка
	5711604
	Третий класс, умеренно опасные
	Полигон ТКО 
г. Верхнедвинск
	90,000
	90,000

	Тормозные композиционные колодки отработанные
	5750905
	Третий класс, умеренно опасные
	Полигон ТКО 
г. Верхнедвинск
	0,600
	0,600

	Ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно неорганическими     
	5820200
	Третий класс, умеренно опасные
	Полигон ТКО 
г. Верхнедвинск
	0,300
	0,300

	Отбросы с решеток
	8430100
	Третий класс, умеренно опасные
	Полигон ТКО 
г. Верхнедвинск
	2,500
	2,500

	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения
	9120400	
	Неопасные
	Полигон ТКО 
г. Верхнедвинск
	194,000
	194,000














XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды
Таблица 20

	№
п/п
	Наименование мероприятия, источника финансирования
	Срок выполнения
	Цель
	Ожидаемый эффект (результат)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод

	
	Отсутствуют
	
	
	

	2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

	
	Отсутствуют
	
	
	

	3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот

	 1
	Замена люминесцентных трубок, используемых на предприятии для освещения, на светодиодные лампы, не содержащие ртуть
(собственные средства)
	2026-2036 гг.
	Повышение энергоэффективности, снижение эксплуатационных расходов и экологическая безопасность
	Ежегодная замена ламп в количестве около 200 штук.


	2
	Обеспечение своевременного осмотра и обслуживания мест временного хранения отходов производства (площадки, емкости, контейнеры и т.д.) (собственные средства)
	Постоянно
	Соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами
	Вовлечение образующихся отходов производства в хозяйственный оборот, предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства

	3
	Проведение технического обслуживания очистных сооружений
	Постоянно
	Соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами
	Исправная работа сооружений
Комплексное улучшение экологической обстановки

	4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды

	
	Отсутствуют
	
	
	









XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды
Таблица 21

	№
п/п
	Объект отбора проб и проведения измерений
	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок
	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме
	Точка и (или) место отбора проб, их доступность
	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)
	Параметр или загрязняющее вещество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Наименование объекта воздействия: Открытое акционерное общество «Верхнедвинский маслосырзавод»

	1
	Котельная
	Котел паровой GX 5000 ICI Caldaie (топливо - природный газ). Малое горение                                                                                                 
	0001
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в квартал
	Азота диоксид, углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	2
	Котельная
	Котел паровой GX 5000 ICI Caldaie (топливо - природный газ). Большое горение                                                                                                 
	0001
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в квартал
	Азота диоксид, углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	3
	Котельная
	Котел паровой ДКВР 6,5-13 (топливо - природный газ)
Котел паровой ДЕ 6,5-14 (топливо - природный газ)                                                                                                                                                                                          
	0001
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в год
	Азота диоксид, углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	4
	Котельная
	Котел паровой GX 7000 ICI Caldaie (топливо - природный газ). Малое горение                                                                                                          
	0032
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в квартал
	Азота диоксид, углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	5
	Котельная
	Котел паровой GX 7000 ICI Caldaie (топливо - природный газ). Большое горение                                                                                                          
	0032
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в квартал
	Азота диоксид, углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	6
	Котельная
	Котел паровой GX 7000 ICI Caldaie (топливо - резерв - печное топливо)                                                                                                    
	0032

	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в квартал
	Азота диоксид, углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	7
	Участок копченых сыров
	Коптильная камера MAUNTING
	0026
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в квартал
	Аммиак
Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль
Фенол (гидроксибензол)
Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)

	8
	Цех сушки сыворотки
	Распылительная сушилка VRC3
	0027
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в квартал
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	9
	Цех сушки сыворотки
	Высокотемпературный теплообменник TVA 800 с горелкой Weishaupt G5/1-D ZMD R1 (топливо - природный газ)
	0031
	Имеется, доступна
	не реже 1 раза в квартал
	Азота диоксид, углерод оксид (окись углерода, угарный газ)



XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры
XIV. Система управления окружающей средой
Таблица 22
	№
п/п
	Показатель
	Описание

	1
	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности
	Сертификат соответствия BY/112 05.10.087.01 00147 от 19.04.2024 удостоверяет, что система менеджмента окружающей среды производства и хранения сыров, сыворотки сухой деминерализованной, масла из коровьего молока и спредов соответствует требованиям СТБ ISO 14001-2017, ISO 14001:2015.

	2
	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им
	-

	3
	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений
	-

	4
	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов
	-

	5
	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей
	Прилагаются экологическая политика, цели и целевые показатели

	6
	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей
	-

	7
	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду
	-

	8
	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них
	-

	9
	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью
	-

	10
	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой
	-

	11
	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды
	-

	12
	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе
	-

	13
	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора
	-

	14
	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства
	-

	15
	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей
	-


	Настоящим
	Открытое акционерное общество «Верхнедвинский маслосырзавод»

	(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)


подтверждает, что: информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной; не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

	Директор
	

(подпись)
	C.В.Чивирова

	(наименование должности служащего руководителя юридического лица, индивидуальный предприниматель (представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
	
	(инициалы, фамилия)


	

	(дата)




	

	1 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85.
2 Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.
3 Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.
4 Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее – ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.
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